## Załącznik nr 2 do Zaproszenia/ Załącznik nr 3 do Umowy

Postępowanie nr 07/ZPU/U/24 na kompleksową usługę drukowania w Szpitalu Miejskim w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o.

**ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH UDOSTĘPNIONEGO SPRZĘTU**

1. **URZĄDZENIE MONOCHROMATYCZNE LASEROWE WIELOFUNKCYJNE A4 – 78 SZT.**

Oferowany model/typ: …………………………………………………………………..

Producent:……………………………………………………………………………………..

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** |  | **SPECYFIKACJA URZĄDZEŃ** | **PARAMETRY GRANICZNE** | **PARAMETRY OFEROWANE**  **TAK/NIE/DOKŁADNIE PODAĆ, GDY TO WYMAGANE** |
| 1. | Typ urządzenia | Wielofunkcyjne monochromatyczne A4 | TAK |  |
| 2. | Technologia druku | Laserowa / LED | TAK |  |
| 3. | Prędkość druku | Jednostronne: do 35 str./min (A4) | TAK |  |
| 4. | Rozdzielczość druku | Min. 300x300 dpi | TAK |  |
| 5. | Procesor | Min. 800 MHz | TAK |  |
| 6. | Pamięć ram | Min. 512 MB | TAK |  |
| 7. | Łączność | Min. 1 szt. USB typ B Min. 1 szt. 10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T | TAK |  |
| 8. | Podajnik papieru | Min. 1 podajnik wielofunkcyjny obsługujący min. format papieru: koperta DL, koperta 9, koperta 10.  Min. 1 kaseta uniwersalna na min. 250 arkuszy | TAK |  |
| 9. | Druk dwustronny | Automatyczny A4, A5 | TAK |  |
| 10. | Panel sterowania urządzeniem | Ekran, komunikaty i nazwy klawiszy fizycznych w języku polskim | TAK |  |
| 11. | Automatyczny podajnik dokumentów | Umożliwiający automatyczne skanowanie i kopiowanie dwustronnych dokumentów | TAK |  |
| 12. | Emulacje | Min. PCL 5e, PCL6, min. PostScript 3 | TAK |  |
| 13. | Obsługiwane systemy operacyjne | Wszystkie bieżące wersje: - Microsoft Windows - Mac OS - Linux | TAK |  |
| 14. | Prędkość skanowania | Obrazy mono min. 32/min Obrazy kolorowe min. 16/min | TAK |  |
| 15. | Formaty zapisu skanowania | TIFF, JPEG, PDF | TAK |  |
| 16. | Funkcje skanowania | Skan do e-mail, USB, FTP, SMB, TWAIN, WSD | TAK |  |
| 17. | Toner pełnowydajny | Min. na 6500 stron na podstawie normy *ISO/IEC 19752* lub równoważnej | TAK |  |
| 18. | Forma urządzenia | Urządzenie kompaktowe, pozwalające na umiejscowienie go na blacie np. biurka | TAK |  |
| 19. | Wymiary | Nie większy niż: 490 × 450 × 570 mm  (szerokość x głębokość x wysokość) | TAK/podać dokładne wymiary [szerokość x głębokość x wysokość] |  |
| 20. | Pobór mocy- kopiowanie/drukowanie | Nie większy niż: 1100 W | TAK |  |
| 21. | Certyfikaty | ISO 9001 lub równoważny, ISO 14001 lub równoważny,  RoHs lub równoważny | TAK |  |

1. **URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE MONOCHROMATYCZNE A3 – 15 SZTUK**

Oferowany model/typ: …………………………………………………………………..

Producent:……………………………………………………………………………………..

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** |  | **SPECYFIKACJA URZĄDZEŃ** | **PARAMETRY GRANICZNE** | **PARAMETRY OFEROWANE**  **TAK/NIE/DOKŁADNIE PODAĆ, GDY TO WYMAGANE** |
| 1. | Typ urządzenia | Kserokopiarka monochromatyczna format A3 | TAK |  |
| 2. | Technologia druku | Laserowa / LED | TAK |  |
| 3. | Prędkość druku | Jednostronne/dwustronnie w czerni: do 22 str./min (A4) | TAK |  |
| 4. | Rozdzielczość druku | Min. 1200x1200 dpi | TAK |  |
| 5. | Procesor | Min. 800 MHz | TAK |  |
| 6. | Pamięć ram | Min. 2 GB | TAK |  |
| 7. | Łączność | Min. 1 szt. USB typ B Min. 1 szt. 10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T | TAK |  |
| 8. | Podajnik papieru | Min. 1 podajnik wielofunkcyjny obsługujący min. format papieru: A5, A4, A3 Min. 1 kaseta uniwersalna na min. 2500 arkuszy | TAK |  |
| 9. | Druk dwustronny | Automatyczny A5, A4, A3 | TAK |  |
| 10. | Panel sterowania urządzeniem | Dotykowy ekran, komunikaty i nazwy klawiszy fizycznych w języku polskim | TAK |  |
| 11. | Automatyczny podajnik dokumentów | Umożliwiający automatyczne skanowanie i kopiowanie dwustronnych dokumentów | TAK |  |
| 12. | Emulacje | Min. PCL 5e, PCL6, min. PostScript 3 | TAK |  |
| 13. | Obsługiwane systemy operacyjne | Wszystkie bieżące wersje: - Microsoft Windows - Mac OS - Linux | TAK |  |
| 14. | Prędkość skanowania | Obrazy mono min. 80/min (simplex) Obrazy kolorowe min. 80/min (simplex) | TAK |  |
| 15. | Formaty zapisu skanowania | TIFF, JPEG, PDF | TAK |  |
| 16. | Funkcje skanowania | Skan do e-mail, USB, FTP, SMB, TWAIN, WSD | TAK |  |
| 17. | Toner pełnowydajny | Min. na 28 000 stron na podstawie normy *ISO/IEC 19752* lub równoważnej | TAK |  |
| 18. | Forma urządzenia | Urządzenie wolnostojące | TAK |  |
| 19. | Wymiary | Nie większy niż: 620 × 690 × 1200 mm  (szerokość x głębokość x wysokość) | TAK/ podać dokładne wymiary [szerokość x głębokość x wysokość] |  |
| 20. | Certyfikaty | ISO 9001 lub równoważny, ISO 14001 lub równoważny,  RoHs lub równoważny | TAK |  |

1. **URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE KOLOROWE A3 – 5 SZT.**

Oferowany model/typ: …………………………………………………………………..

Producent:……………………………………………………………………………………..

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** |  | **Minimalne wymagania** | **PARAMETRY GRANICZNE** | **PARAMETRY OFEROWANE**  **TAK/NIE/DOKŁADNIE PODAĆ, GDY TO WYMAGANE** |
| 1. | Typ urządzenia | Kserokopiarka kolorowa format A3 | TAK |  |
| 2. | Technologia druku | Laserowa / LED | TAK |  |
| 3. | Prędkość druku | Jednostronne/dwustronnie w czerni: do 22 str./min (A4) | TAK |  |
| 4. | Rozdzielczość druku | Min. 1200x1200 dpi | TAK |  |
| 5. | Procesor | Min. 800 MHz | TAK |  |
| 6. | Pamięć ram | Min. 2 GB | TAK |  |
| 7. | Łączność | Min. 1 szt. USB typ B Min. 1 szt. 10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T | TAK |  |
| 8. | Podajnik papieru | Min. 1 podajnik wielofunkcyjny obsługujący min. format papieru: A5, A4, A3  Min. 1 kaseta uniwersalna na min. 2500 arkuszy | TAK |  |
| 9. | Druk dwustronny | Automatyczny A5, A4, A3 | TAK |  |
| 10. | Panel sterowania urządzeniem | Dotykowy ekran, komunikaty i nazwy klawiszy fizycznych w języku polskim | TAK |  |
| 11. | Automatyczny podajnik dokumentów | Umożliwiający automatyczne skanowanie i kopiowanie dwustronnych dokumentów | TAK |  |
| 12. | Emulacje | Min. PCL 5e, PCL6, min. PostScript 3 | TAK |  |
| 13. | Obsługiwane systemy operacyjne | Wszystkie bieżące wersje: - Microsoft Windows - Mac OS - Linux | TAK |  |
| 14. | Prędkość skanowania | Obrazy mono min. 80/min (simplex) Obrazy kolorowe min. 80/min (simplex) | TAK |  |
| 15. | Formaty zapisu skanowania | TIFF, JPEG, PDF | TAK |  |
| 16. | Funkcje skanowania | Skan do e-mail, USB, FTP, SMB, TWAIN, WSD | TAK |  |
| 17. | Toner pełnowydajny | Min. na 25 000 stron na podstawie normy *ISO/IEC 19752* lub równoważnej | TAK |  |
| 18. | Forma urządzenia | Urządzenie wolnostojące na kółkach jezdnych | TAK |  |
| 19. | Wymiary | Nie większy niż: 620 × 690 × 1200 mm  (szerokość x głębokość x wysokość) | TAK/ podać dokładne wymiary [szerokość x głębokość x wysokość] |  |
| 20. | Certyfikaty | ISO 9001 lub równoważny, ISO 14001 lub równoważny,  RoHs lub równoważny | TAK |  |

**Powyższe sprzęty muszą spełniać podane powyżej wymagania.**

**Niespełnienie któregokolwiek z warunków skutkować będzie odrzuceniem oferty!**

…………………………..……….…………………………………..

podpis wraz z pieczęcią osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy